ERRATA DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1311/2021

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 54/2021

Ref.: ERRATA 01– ALTERAÇÃO DE DATA DA SESSÃO PÚBLICA E AJUSTES EM ITEM DO EDITAL

O MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA - SC com sede na Rua 12 de Outubro, 242, Romelândia - SC – CEP 89.908-000, através do Prefeito Sr. JUAREZ FURTADO, comunica aos interessados a seguinte alteração no edital do processo licitatório supra identificado:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 14:00 horas do dia 04/10/2021.

ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: às 14:00 horas do dia 04/10/2021.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:00 horas do dia 04/10/2021.

Onde se lê:

MAQUINA DE COSTURA RETA 1 AGULHA ELETRÔNICA DIRECT DRIVE, DESING ALEMÃO, PONTO FIXO, COM POSICIONADOR DE AGULHA, SOLENOIDE DO CALCADOR EMBUTIDO NO CABEÇOTE, CORTE DE LINHA INTELIGENTE(CURTO), CAÇA FIO ELETROMAGNETICO, BOTÃO DE RESET NO PAINEL, SISTEMA DE TRANSPORTE POR MOTOR A PASSO, CONTROLE ELETRONICO DO TAMANHO DO PONTO, ENTRADA USB, COMANDO DE VOZ PARA INFORMAÇÕES E POSSIVEIS ERROS, LANÇADEIRA JAPONESA, PAINEL E CONTROL BOX EMBUTIDO NO CABEÇOTE, COM SISTEMA DE MEIA PONTADA, PONTO CONDENSADO, ESPAÇO DE AREA AMPLIADO, CARTER BLINDADO, CONTROLE DE LUMINOSIDADE DA LUZ DE LED COM 3 ESTAGIOS, 5000RPM, TAMANHO DO PONTO 5MM, COM ESTANTE EQUIPADA COM RODINHA, VERSÃO 220VOLTS-A5E JACK.

Leia-se:

MAQUINA DE COSTURA RETA 1 AGULHA ELETRÔNICA DIRECT DRIVE, DESING ALEMÃO, PONTO FIXO, COM POSICIONADOR DE AGULHA, SOLENOIDE DO CALCADOR EMBUTIDO NO CABEÇOTE, CORTE DE LINHA INTELIGENTE(CURTO), CAÇA FIO ELETROMAGNETICO, BOTÃO DE RESET NO PAINEL, SISTEMA DE TRANSPORTE POR MOTOR A PASSO, CONTROLE ELETRONICO DO TAMANHO DO PONTO, ENTRADA USB, COMANDO DE VOZ PARA INFORMAÇÕES E POSSIVEIS ERROS, LANÇADEIRA JAPONESA, PAINEL E CONTROL BOX EMBUTIDO NO CABEÇOTE, COM SISTEMA DE MEIA PONTADA, PONTO CONDENSADO, ESPAÇO DE AREA AMPLIADO, CARTER BLINDADO, CONTROLE DE LUMINOSIDADE DA LUZ DE LED COM 3 ESTAGIOS, 5000RPM, TAMANHO DO PONTO 5MM, COM ESTANTE EQUIPADA COM RODINHA.

Onde se Lê:

EL-1908E220V Maquina de costura tipo travete eletrônica Direct Drive, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200RPM, área de costura 60X80MM, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com corte de linha, com mesa e estante com rodinhas. Versão 220V.

Leia-se:

Máquina de costura tipo travete eletrônica Direct Drive, ponto fixo, sistema de caixa de óleo blindada protegendo a lubrificação da biela do movimento, com velocidade de 3.200RPM, área de costura 60X80MM, painel touch screen de fácil utilização, luz de LED, com corte de linha, com mesa e estante com rodinhas. Versão 220V.

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Romelândia - (SC), 20 de setembro de 2021.

**JUAREZ FURTADO**

**Prefeito Municipal**